



Emmagatzematge

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FITXA TÈCNICA |  |



SAL VACUUM PASTILLES DESCASAL PRO

Producte



Clorur Sòdic d’alta puresa i uniformitat, els cristalls són blancs, inodors, solubles en l’aigua i de gust salí

Descripció

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composició | Anàlisi Químic |  | Metalls Pesats |  |
|  | NaCI K+ Mg++  Ca+ SO 2-  4  Insolubles | >99,75%  <200 ppm  <200 ppm  <300 ppm  <600 ppm  <300 ppm | Coure Plom Arsènic Cadmi Mercuri | < 2 mg/Kg  < 2 mg/Kg  < 0,5 mg/Kg  < 0,5 mg/Kg  < 0,1 mg/Kg |
|  | Humitat màx. | 0,1% |  |  |



El producte compleix els requisits de la norma EN 973 i la norma EN 16401: Sal de qualitat A

Característiques



Producte envasat en sacs de 10 i 25 Kg.

Envasat

Guardar en lloc sec i a temperatura ambient. El producte no té caducitat.



Industrial i particulars per a tractament d’aigües i neteja de Piscines.

Ús / destinació

Producció registrada a la llista ECHA i que reuneixen les característiques del BIOCIDE.

