

Emmagatzematge

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FITXA TÈCNICA |  |

SAL VACUUM PASTILLES DESCASAL PRO

Producte

Clorur Sòdic d’alta puresa i uniformitat, els cristalls són blancs, inodors, solubles en l’aigua i de gust salí

Descripció

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composició | Anàlisi Químic |  | Metalls Pesats |  |
|  | NaCI K+ Mg++Ca+ SO 2-4Insolubles | >99,75%<200 ppm<200 ppm<300 ppm<600 ppm<300 ppm | Coure Plom Arsènic Cadmi Mercuri | < 2 mg/Kg< 2 mg/Kg< 0,5 mg/Kg< 0,5 mg/Kg< 0,1 mg/Kg |
|  | Humitat màx. | 0,1% |  |  |

El producte compleix els requisits de la norma EN 973 i la norma EN 16401: Sal de qualitat A

Característiques

Producte envasat en sacs de 10 i 25 Kg.

Envasat

Guardar en lloc sec i a temperatura ambient. El producte no té caducitat.

Industrial i particulars per a tractament d’aigües i neteja de Piscines.

Ús / destinació

Producció registrada a la llista ECHA i que reuneixen les característiques del BIOCIDE.

